
Présentation :

L'Armorscope est un microscope à faible coût créé par l’association ArmorScience de Pleumeur-Bodou en Bretagne dans le but de présenter des éléments de très petite taille sur un écran d'ordinateur ou de télévision.

Il est ainsi possible d’observer, par exemple, du plancton, des larves d’insectes, des pelures d’oignon etc...

L'Armorscope est alimenté par le PC, via un câble (USB). Pour un affichage de grande taille, le PC peut être raccordé, par un câble HDMI.


Caractéristiques principales :

    Grandissement de 50 à 500
    Réglage de la netteté
    Zoom optique d'agrandissement
    Réglage du rétroéclairage
    Table X Y de déplacement fin de l'objet
    Enregistrement d'images
    Enregistrement de vidéos


Ressources disponibles dans ce dossier:

    Manuel de réalisation (liste des composants, montage...)
    Dessin de la planche de 2 mm d'épaisseur
    Dessin de la planche A de 4 mm d'épaisseur
    Dessin de la planche B de 4 mm dépaisseur
    Dessin des anneaux de serrage (plexiglass de 8 mm d'épaisseur)


Comment faire :

    Télécharger le dossier Armorscope.rar
    Dézipper le dossier
    Ouvrir le dossier Armorscope/Documentation/Notice de construction de l'Armorscope
    Suivre les consignes de réalisation


Réalisation :

Le châssis de l'Armorscope est réalisé en plexiglass (Altuglass ou PMMA), par découpe Laser. 
La découpe peut être réalisée dans un FabLab qui possède une découpeuse Laser numérique.
Les fichiers de découpe sont disponibles dans le Dossier «Fichiers de découpe». Ils peuvent être modifiés par le logiciel libre InkScape.
La notice de construction précise les références et les distributeurs des principaux éléments.


Licence :

Cette notice est mise à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution-Partage dans les mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
Vous êtes libre de la partager et de l’adapter, y compris à des fins commerciales, à condition de créditer Armorscience et de redistribuer vos contributions sous la même licence.









